
比价文件

项目名称：某单位窗帘采购项目 
项目编号：2025-YKGKJD-W9025
报价供应商：（盖章）

年    月    日
报价方须知（盖章）

报价书构成

报价一览表（附件1）

相关资格证明文件（除必须要求原件外，其他资料原件和复印件均可）（附件2）

营业执照副本（复印件）

组织机构代码证副本（复印件）

税务登记证副本（复印件）

4.※生产许可证、经营许可证、质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证、3C认证等相关行业资质证明材料（根据项目情况自定）

5.法定代表人资格证明书（附件3）

6.※法定代表人授权书（附件4）

技术指标（※技术方案）（附件5）

承诺函（附件6）

售后服务承诺（附件7）

保密承诺（附件8）

不转包、不挂靠、不违法违规分包承诺书（附件9）

报价方认为需要加以说明的其他内容（附件10）

1.※制造商提供的产品销售（项目）授权书（根据项目情况自定）
2.※其他与价格有关的资料、文件
报价方必须按上述统一格式及顺序向采购机构提供《报价书》，否则可能被视为无效报价。

验收标准（附件11）
附件1

报价一览表（供应商报价格式）
                                            单位：人民币元（如为外币请加栏标注）
	序号
	采购编号
	项目、产品名称
	备注

	1
	
	
	

	
	总 价：
	小写：               元（大写：                      ）
	

	采购公告要求
	供应商应答
	偏离（若有偏离请逐条写明）
	

	1
	是否完全响应采购公告
第三条第一点“技术服务要求”
	□响应

□偏离
	
	

	2
	是否完全响应采购公告
第三条第二点“商务服务要求”
	□响应

□偏离
	
	

	其他说明
	

	供应商统一社会信用代码(必填)
	

	供应商开户银行(必填)
	

	供应商开户银行账号

(必填)
	


注：1.货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

2.报价方应对照比价公告要求，如实填写报价一览表，注明响应或偏离，如偏离注明偏离的具体内容。
报价方全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

                               年  月  日
附件2

营业执照

附件3
法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（报价方全称）的法定代表人。
特此证明


                   报价方全称：（盖章）
                         年  月  日

附件4

法定代表人授权书

（如有授权填写）

某学院XXX系（所）：
（报价方全称）法定代表人（姓名、职务） 授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为 （项目编号） 的 （项目名称） 采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。
报价方全称：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
                     年    月    日
附：
授权代表姓名：              身份证号码：
职    务：                  电    话：
传    真：                  邮    编：
通讯地址：

附件5
技术指标
（报价方如实填写所投产品的具体技术评审参数）

报价方全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

 年  月  日

附件6
承诺函
某学院：

我方参加贵单位组织的编号              、             项目采购活动，本公司承诺：

一、具备本项目规定的条件：

⑴具有独立承担民事责任的能力；

⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

⑶具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑸参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；在经营活动中没有收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、200万元以上罚款等重大违法记录。

⑹法律、行政法规规定的其他条件。

二、截止到开标时间，供应商成立时间不少于3年，且为非外资独资或外资控股企业,或为事业单位、军队单位。

三、未被列入政采失信名单、军队供应商暂停名单，未在军队采购失信名单禁入处罚期内，未被政府主管部门列入违法失信名单、重大税收违法案件当事人；

四、本项目不接受联合体投标。

五、严格遵守国家和军队的保密法律法规和规章制度，履行保密义务。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如违反上述承诺，愿承担一切法律责任，接受军队采购管理部门和学院采购机构按国家和军队规定作出的相关处罚。

             报价方全称：（盖章）

                                法定代表人（或授权代表）：（签字）

                                               年  月   日

附件7

售后服务承诺
（报价方对照商务评审表中售后服务评审项自行编制）

报价方全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

 年  月  日

附件8
保密承诺

1.严格遵守国家和军队的保密法律法规，履行保密义务。

2.不以任何方式泄露或传播本次采购项目相关信息。

3.不违规记录、存储、复制本次采购项目相关信息。

4.相关技术文件专室放置、专盘存储、专人管理。

5.未经采购机构审查批准，不得擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及此次采购项目相关信息。

报价方全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

 年  月  日

附件9   

不转包、不挂靠、不违法违规分包承诺书
项目名称：                        
我单位清楚知悉参加国防科技采购（科研项目外协）活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，严格按照法律法规、合同条款和投标承诺履行职责及义务。

二、我单位在采购活动中保证无任何挂靠行为。

三、如我单位中标后，在本项目实施过程中，保证不转包，不违法违规分包。

四、我单位和我本人清楚知悉国家法律、军队法规、行政法规、地方性法规及规范性文件中有关转包、违法违规分包情形及相关处罚规定。

五、我单位如被查实在本项目建设过程中存在转包、挂靠、违法违规分包行为，我单位承担直接责任主体法律责任，法定代表人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

                            授权代表签字：
                            法定代表人签字：
                            盖供应商单位公章：
附件10
报价方认为需要加以说明的其他内容

1.※制造商提供的产品销售（项目）授权书（根据项目情况自定）

2.※其他与价格有关的资料、文件

附件11

验收标准
一、 面料与成品质量验收（布帘与纱帘分类核对）

面料一致性核对：布帘与纱帘的品牌、型号、颜色、克重及环保/阻燃指标，必须与合同完全一致。需分别提供出厂合格证及第三方环保检测报告。
尺寸与垂感精度：
布帘：重点检查遮光率是否达标，下摆离地高度是否符合设计（通常1-2cm），确保无漏光。
纱帘：重点检查透光不透人效果，纱帘下摆应与布帘齐平或按设计要求微长，确保垂感自然，不出现“长短脚”现象。
外观与缝制工艺：
表面平整，无抽丝、破损、污渍。布帘褶皱需均匀立体；纱帘需检查网眼是否均匀，无勾丝、无变形。
缝线平直，针距均匀，无跳针、断线。包边及铅坠处理整洁，确保整体垂顺度。
挂钩/打孔位置精准，布帘与纱帘的挂钩间距需保持绝对一致，确保挂装后受力均匀、视觉对齐。
二、 双层轨道与电机的兼容性验收（核心重点）

由于电机和轨道已先行安装，必须确保双层窗帘与现有硬件的完美匹配：
双层轨道适配性：
防干涉测试：布帘与纱帘在轨道上滑动时，必须保持独立顺畅，严禁出现布纱相互摩擦、卡滞或缠绕的现象。
承重与防脱：确认双层窗帘的总重量未超过已安装轨道的额定承重。检查双层轨道端头的限位器或防脱卡扣是否均有效，防止脱轨。
电机与双层联动测试：
双轨独立控制：若采用双电机系统，需分别测试布帘、纱帘的独立开合，确保运行平稳、无抖动、无异响。
单电机双轨联动（如有）：若采用单电机带动双轨，需重点测试布纱同步率，确保开合过程中纱帘不滞后、不超前，无拉扯面料现象。
行程限位精准度：电机的全开、全关限位必须准确。到位后自动停止，绝不能出现电机空转拉扯布帘或纱帘的情况。
手拉与断电测试：测试轻拉启动是否灵敏；断电状态下，手动拉动布帘和纱帘应轻松顺畅，无机械卡死。
三、 安装与现场验收

 安装牢固度：布帘与纱帘的挂钩/滑轮与双层轨道连接牢固，无松动、脱落风险。

 成品保护与清洁：验收期间，双层窗帘应保持绝对清洁，无新增污渍、勾丝或损坏。施工方需清理现场包装垃圾、线头、灰尘等。
四、 验收流程建议

1. 资料审查：先核对所有随货资料及检测报告。
2. 外观与尺寸抽检：按批次或房间抽检，重点检查布纱面料、工艺及尺寸对齐度。
3. 双层联动测试：逐台测试双层电机与布纱的联动性能，确保100%覆盖。
4. 问题整改：对发现的问题列出清单，限期整改并复验。
5. 签署验收单：全部合格后，双方签署验收报告，进入质保期。



法定代表人身份证复印件


（正面）








法定代表人身份证复印件


（反面）








授权代表身份证复印件


（反面）








授权代表身份证复印件


（正面）
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