“北19栋一楼显示屏购置安装项目”
采购方案

一、技术标准
（一）采购内容名称、数量等
（1）项目名称：北19栋一楼显示屏购置安装项目
（2）项目安排：提供LED显示屏7m²,视频处理器1台,媒体服务器1台,智能配电柜1台,控制电脑1台， 钢架结构、综合布线、人工费、运输费、安装费等1项、搬运入库、安装以及安装后不少于3年的质保服务。屏幕安装时间为2026年X月X日前后（如有变化以正式通知为准），安装工作需在15个自然日内完成，安装完成后，3个自然日内完成调试。
（二）采购内容具体技术指标要求
1.LED显示屏包括（压铸铝一体化箱式）
（1）像素间距：≤1.53mm；像素密度≥422500点/㎡
（2）像素构成：1R1G1B SMD黑灯表贴三合一，铜线封装，低反光；
（3）箱体结构：压铸铝合金一体成型箱体，支持前维护；箱体平整度≤0.04mm，模组拼接缝隙≤0.04mm；不接受现场散装模组拼装（模块式）方案。
（4）驱动方式：恒流驱动，≥1/64扫描；
（5）光学性能。白平衡亮度：400～700cd/㎡，0～100%无级可调；支持256级亮度自动调节；静态对比度≥6000:1；刷新率≥3840Hz；灰度等级≥16bit；
水平视角≥160°、垂直视角≥160°；亮度均匀性≥99%；色度均匀误差≤±0.003Cx/Cy；色温3000K～10000K连续可调。
（6）可靠性指标
像素失控率≤1×10⁻⁵，不允许区域性集中亮点、暗点；
平均无故障工作时间MTBF≥100000小时；
电路板采用三防涂层（防潮、防尘、防静电）；正面防护等级≥IP31；
（7）校正功能：支持整屏逐点亮色度校正，校正数据本地存储，断电不丢失；
（8）执行标准：SJ/T 11141-2017《LED显示屏通用规范》、SJ/T 11590-2016《LED显示屏测试方法》。
2.二合一视频控制器（发送+视频处理）
（1）硬件指标。千兆网口输出≥4路；最大带载像素≥260万；最大画布分辨率3840×1920；
（2）信号输入：HDMI、DVI、VGA、CVBS视频输入；标配USB本地脱机播放，支持USB、网口及串口控制；
（3）国产化适配：配套控制软件兼容 Windows、银河麒麟国产操作系统，可在银河麒麟操作系统国产主机稳定调试、管控屏幕；
（4）功能要求：支持多画面开窗、画面漫游、叠加；可保存不少于6组场景预设；支持画面冻结、远程亮度调节；参数一键备份还原；支持RS232中控对接。
3.控制终端电脑
[bookmark: _GoBack]国产化电脑，16G内存，2TB国产硬盘，27英寸显示器，国产芯片，麒麟系统，含键盘鼠标一套，兼容控制软件。
4.配套设备参数
（1）LED接收卡
支持低亮高灰显示；支持任意拓扑走线；支持单点校正；双固件备份，升级断电不损坏。
（2）智能配电柜 
内置断路器、防雷模块、漏电保护；具备分步延时上电，抑制冲击电流；支持屏体分路电源远程开关；具备过载、短路、漏电保护。
（3）钢结构、装饰包边
Q235镀锌方管钢结构，防腐防锈；屏体四周金属/铝塑板收口包边；全套电源线、网线、信号线、辅材包含在内。
（4）备用6张模组、2台电源、2张接收卡。
（5）其他要求：产品应为利亚德（Leyard）、洲明科技（Unilumin）、 艾比森（Absen）、海康威视（Hikvision）等国内知名品牌，提供产品检测报告、3C认证、节能认证，屏幕安装后应达到正常可使用状态且质保期不得少于3年，屏幕拆卸、安装过程中所需工具均由中标方提供、产生的垃圾需由中标方清运，施工前中标方需签订安全施工责任书（如有施工人员出现意外情况，由中标方承担全部责任），中标方需严格按照约定时间节点完成项目。
二、商务要求
（一）交货时间、地点和方式
1.交货时间：合同签订后15天内完成交货。
2.交货地点：湖南省长沙市，采购单位指定地点。
3.交货方式及要求：中标供应商根据采购单位的要求完成设备交货及安装调试。
（二）产品包装和运输要求
1.中标供应商负责所有设备的供货、安装、调试。
2.按照采购单位要求，产品需运送到采购单位指定地点并完成安装调试。
3.在未完成交付前，因运输等原因导致货物损坏均由中标供应商承担。
（三）售后服务
1.质量保证期：自交货验收完毕之日算起，所有产品质保至少36个月。投标供应商对提供的物资在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，应当免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向中标供应商追偿。超出质保期后，投标供应商应当提供上门维修服务，仅收取成本费。
2.在收到采购单位反馈信息后，要求2小时内做出响应，若需现场支持，应在48小时内予以安排，中标供应商应提供厂家售后服务承诺函。
3.质保期内整机免费上门维修、免费更换配件、免费校准、免费系统维护、免费软件升级。
4.投标供应商应当承诺履行军事保密义务，在军事行动中提供应急支援保障服务。
5.投标供应商应当承诺提供技术培训、技术支持和技术巡检服务，服务内容包括系统安装调试、系统迭代升级、系统实操培训、系统维护与故障维修、系统定期巡检与现场技术支持等，并在投标文件中提供相应书面方案。中标供应商需提供完善的售后服务方案。
6.质保期内，因中标单位供应商责任产生质量问题未按时予以补救，或者予以补救后仍然造成损失的，采购单位有权直接从质量保证金扣除相应损失。
（四）知识产权和保密要求
1.中标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。
2.基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。
（五）物资编目编码、打码贴签要求 
本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，投标供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。
（六）付款及结算方式
合同生效后，中标供应商按要求完成屏幕安装调试完毕、测试合格，并配合采购单位完成合同验收后，中标供应商提供合同款项发票，采购单位在30个工作日内支付合同款的95%至中标供应商，剩余5%作为质保金；质保期满，无质量纠纷，采购单位在接到中标供应商的质保金支付申请后，30日内一次性无息支付全部质保金至中标供应商。
（七）报价要求
本项目最高限价为人民币含税报价9万元，投标方报价要求为人民币报价，投标报价超过最高限价的为无效投标。
投标供应商报价包含运输、安装、调试及培训等与项目相关的全部货物与服务费用。
三、投标（报价）人资质要求
（一）具有企（事）业法人资格（有行业特殊情况的银行、保险、电力、电信等法人分支机构，会计师、律师等非法人组织，行业协会等社会团体法人除外）；
（二）国有企业；事业单位；军队单位；成立三年以上的非外资（含港澳台）独资或控股企业，国内市场无类似或可替代产品的企业除外；
（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（四）具有履行合同所必需的设施设备、专业技术能力、质量保证体系和固定的生产经营、服务场地；
（五）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（六）参加军队采购活动前3年内，在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（200 万元以上）等重大违法记录；
（七）未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未在军队采购网（www.plap.mil.cn）军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单（处罚期内）。
（八）单位负责人为同一人或存在直接控股或管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产场经营地址或注册登记地址为同一地址的不同生产型企业，股东和管理人员（法定代表人、董事或监事）之间存在近亲属或相互占股等关联关系的不同非国有销售型企业，也不得同时参加同一包的采购活动。近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系。
（九）法律、行政法规规定的其他条件。
（十）本项目不接受联合体投标。
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附件：
XX项目报价清单（参考）
	序号
	项目名称
	技术参数
（型号规格等要求）
	数量
	单价（元）
	单项总价（元）

	1
	LED显示屏
	
	
	
	

	2
	二合一视频控制器
	
	
	
	

	3
	控制终端电脑
	
	
	
	

	4
	智能配电柜
	
	
	
	

	5
	钢架结构、综合布线、人工费、运输费、安装费
	
	
	
	

	6
	（具体项目由投标方根据实际自行确定）
	
	
	
	

	总价
	大写：
	小写：



