附件：采购清单
	包号/
	物资
	规格
	技术要求
	计量
	数量
	交货
	交货
	备注

	序号
	名称
	型号
	
	单位
	
	时间
	地点
	

	1
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	1.15
	15天
	[bookmark: _GoBack]某单位三号院
	保质二年

	2
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	2.14
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	3
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	2.15
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	4
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	2.29
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	5
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	2.35
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	6
	17mm结皮烤漆+8mm亚克力烤漆
	现场尺寸定制
	 1.实心/空心字， 2.漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	3
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	7
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	1.34
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	8
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	1.36
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	9
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	0.9
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	10
	17mm结皮PVC烤漆+一层10mmPVCUV+字8mm亚克力烤漆
	现场尺寸定制
	 1.实心/空心字， 2.漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	2
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	11
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	1.2
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	12
	17mm结皮PVC烤漆+字8mm亚克力烤漆
	现场尺寸定制
	 1.实心/空心字， 2.漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	1
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	13
	17mm结皮PVC烤漆+一层10mmPVCUV+字8mm亚克力烤漆
	现场尺寸定制
	 1.实心/空心字， 2.漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	2
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	14
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	2.09
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	15
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	0.26
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	16
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	0.26
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	17
	水晶字8mm做油漆
	现场尺寸定制
	 1.实心/空心字， 2.漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	2.97
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	18
	水晶字8mm做油漆
	现场尺寸定制
	 1.实心/空心字， 2.漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	1.56
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	19
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	1.76
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	20
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	1.74
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	21
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	0.68
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	22
	水晶字8mm做油漆
	现场尺寸定制
	 1.实心/空心字， 2.漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	1.26
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	23
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	0.54
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	24
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	2.42
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	25
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	2.41
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	26
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	2.37
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	27
	17mm结皮PVC实心字做油漆
	现场尺寸定制
	 1.实心/空心字， 2.漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	0.96
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	28
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	4.2
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	29
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	1.46
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	30
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	1.69
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	31
	15mm亚克力做烤漆
	现场尺寸定制
	 1.实心/空心字， 2.漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	1.48
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	32
	15mm亚克力做烤漆
	现场尺寸定制
	 1.实心/空心字， 2.漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	1.5
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	33
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	0.95
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	34
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	1.28
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	35
	17mm结皮PVC+10mm亚克力烤漆
	现场尺寸定制
	 1.实心/空心字， 2.漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	4
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	36
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	0.98
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	37
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	1
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	38
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	1.23
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	39
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	0.5
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	40
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	1.23
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	41
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	2.72
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	42
	不锈钢烤漆字+10mm亚克力烤漆
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	1
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	43
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	0.84
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	44
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	0.36
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	45
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	0.31
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	46
	17mm结皮PVC烤漆+10mm亚克力烤漆
	现场尺寸定制
	 1.实心/空心字， 2.漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	3
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	47
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	1.71
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	48
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	1.69
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	49
	17mm结皮PVC实心字做油漆
	现场尺寸定制
	 1.实心/空心字， 2.漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	2
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	50
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	1.05
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	51
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	0.15
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	52
	水晶字8mm做油漆
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	0.82
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	53
	水晶字8mm做油漆
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	0.33
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	54
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	1.85
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	55
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	1.83
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	56
	17mm结皮PVC实心字做油漆
	现场尺寸定制
	 1.实心/空心字， 2.漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	1
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	57
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	2.24
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	58
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	0.95
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	59
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	2.23
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	60
	15mm水晶字烤漆
	现场尺寸定制
	 1.实心/空心字， 2.漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	1.49
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	61
	15mm水晶字烤漆
	现场尺寸定制
	 1.实心/空心字， 2.漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	1.49
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	62
	17mm结皮PVC烤漆+10mm亚克力烤漆
	现场尺寸定制
	 1.实心/空心字， 2.漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	3
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	63
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	4.5
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	64
	水晶字8mm做油漆
	现场尺寸定制
	 1.实心/空心字， 2.漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	8.74
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	65
	17mm结皮PVC实心字做油漆
	现场尺寸定制
	 1.实心/空心字， 2.漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	1
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	66
	水晶字8mm做油漆
	现场尺寸定制
	 1.实心/空心字， 2.漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	2.11
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	67
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	1
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	68
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	1
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	69
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	1.51
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	70
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	1.49
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	71
	水晶字8mm做油漆
	现场尺寸定制
	 1.实心/空心字， 2.漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	0.06
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	72
	水晶字8mm做油漆
	现场尺寸定制
	 1.实心/空心字， 2.漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	0.66
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	73
	水晶字8mm做油漆
	现场尺寸定制
	 1.实心/空心字， 2.漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	0.6
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	74
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	0.58
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	75
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	0.27
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	76
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	5
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	77
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	2.81
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	78
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	2.77
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	79
	水晶字8mm做油漆
	现场尺寸定制
	 1.实心/空心字， 2.漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	0.2
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	80
	水晶字8mm做油漆
	现场尺寸定制
	 1.实心/空心字， 2.漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	0.33
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	81
	水晶字8mm做油漆
	现场尺寸定制
	 1.实心/空心字， 2.漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	0.38
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	82
	水晶字8mm做油漆
	现场尺寸定制
	 1.实心/空心字， 2.漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	0.36
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	83
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	1.32
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	84
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	4.68
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	85
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	4.62
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	86
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	2.13
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	87
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	1.8
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	88
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	2.7
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	89
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	2.41
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	90
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	6
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	91
	17mm结皮PVC实心字做油漆
	现场尺寸定制
	 1.实心/空心字， 2.漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	2
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	92
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	1
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	93
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	1.4
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	94
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	1.43
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	95
	17mm结皮PVC实心字做油漆
	现场尺寸定制
	 1.实心/空心字， 2.漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	0.99
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	96
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	0.73
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	97
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	3.79
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	98
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	3.83
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	99
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	3.95
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	100
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	3.95
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	101
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	1.64
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	102
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	1.65
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	103
	17mm结皮PVC实心字做油漆
	现场尺寸定制
	 1.实心/空心字， 2.漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	1
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	104
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	2
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	105
	不锈钢烤漆字（不发光）
	现场尺寸定制
	1.字壳采用不锈钢板材，表面静电喷烤漆； 2.实心/空心字，不带光源； 3.焊接牢固，漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	4.72
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	106
	15mm亚克力UV+10mm亚克力烤漆
	现场尺寸定制
	 1.实心/空心字， 2.漆面均匀，无划痕、掉漆、
	块
	40
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	107
	8mm亚克力做烤漆
	现场尺寸定制
	 1.实心/空心字， 2.漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	4.96
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	108
	8mm亚克力做烤漆
	现场尺寸定制
	 1.实心/空心字， 2.漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	2.13
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	109
	15mm亚克力UV+10mm亚克力烤漆
	现场尺寸定制
	 1.实心/空心字， 2.漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	1
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	110
	15mm亚克力UV+字10mm亚克力烤漆字
	现场尺寸定制
	 1.实心/空心字， 2.漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	1
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	111
	15mm亚克力UV+字10mm亚克力烤漆字
	现场尺寸定制
	 1.实心/空心字， 2.漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	2
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	112
	15mm亚克力UV+字10mm亚克力烤漆字
	现场尺寸定制
	 1.实心/空心字， 2.漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	1
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	113
	15mm亚克力烤漆字
	现场尺寸定制
	 1.实心/空心字， 2.漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	1.83
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	114
	15mm亚克力UV+字10mm亚克力烤漆字
	现场尺寸定制
	 1.实心/空心字， 2.漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	2
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	115
	17mm结皮PVC烤漆+一层10mmPVCUV+字8mm亚克力烤漆
	现场尺寸定制
	 1.实心/空心字， 2.漆面均匀，无划痕、掉漆、
	㎡
	2
	15天
	某单位三号院
	保质二年

	116
	安装
	安装
	安装
	人
	25
	5天
	某单位三号院
	

	117
	辅材、车辆运输、高空升降
	辅材、车辆运输、高空升降
	安装辅材、车辆运输、高空升降车
	项
	1
	5天
	某单位三号院
	




