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	[bookmark: _GoBack]硬件及配套服务采购项目
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采购内容明细
	序号
	物资名称
	单位
	数量

	1
	算力服务器租赁
	套
	18

	2
	服务器设备调试、专线铺设、技术保障等服务
	套
	1



	序号
	[bookmark: _Hlk140497701]指标项
	详细要求

	1
	
参数要求（单台算力服务器硬件参数）
	1.处理器：采用国产ARM鲲鹏架构，配置4颗鲲鹏处理器，单颗≥48核，整机总物理核心≥ 192核，主频≥2.6GHZ；

	
	
	2.计算卡：配置 ≥8块昇腾910B，单卡显存≥64GB，整机显存≥512GB；整机峰值总算力INT8≥4.4PFLOPS、FP16≥2.2PFLOPS、FP32≥0.6PFLOPS；

	
	
	3.内存：≥1TB，频率≥3200MT/S；

	
	
	4.硬盘：每台配置≥1块480GB NVMe SSD固态硬盘, ≥2块3.84TB企业级NVMe SSD作为数据盘，做raid1；

	
	
	5.接口：支持PCIE5.0高速扩展槽,支持≥2个千兆电口和≥2个多模万兆光口；

	
	
	6.电源类型：配置≥4块交流电源模块，冗余热插拔。

	2
	其它要求
	1.专线部署要求：供应商负责将18台算力服务器通过独享物理专线链路连通至学院校内机房，全程点对点专线（速率：10G），组局域网，不连接互联网；专线双向带宽无拥堵，端到端平均时延≤10ms；提供专线链路冗余方案，单链路故障可自动切换；

	
	
	2.资源隔离要求：18台服务器硬件层完全隔离，单台服务器CPU、内存、算力、本地存储资源物理独占，禁止采用虚拟化切分、容器共享硬件模式，避免多台算力抢占、互相干扰；

	
	
	3.系统调试：协助采购人完成18套算力服务器操作系统、算力卡驱动程序、基础开发环境以及依赖包的安装、部署及调试工作，确保能够支持32B以上参数大模型的异构计算；

	
	
	4.硬盘使用：采购人在租赁期间使用服务器产生的数据仅存放于服务器配套硬盘内，供应商不得主动拷贝、迁移任何服务器产生的业务数据。租赁结束后，成交供应商须配合采购人完成数据迁移，并对每台服务器硬盘执行至少一次覆写数据销毁操作，出具数据销毁检测报告，禁止硬盘残留任何服务器使用期间留存的数据；

	
	
	5.部署交付：供应商在租赁服务期开始前完成18台设备的系统调试和专线铺设后，交付前提供72小时不间断试运行测试，验证算力隔离、专线稳定性，试运行全部问题完成闭环整改，同步提供专线拓扑图、设备账号IP基础信息、环境部署手册等文档材料后，正式交付采购人使用，次日开始计算租赁时长；

	
	
	6.安全审计：所有服务器登录、文件读写、数据上传、执行操作全程日志记录，日志留存周期覆盖整个租赁周期，甲方可随时调取审计；

	
	
	7.故障修复：租赁期间，供应商须提供7×24小时技术保障服务，如遇硬件故障，供应商响应时间≤30分钟，修复周期≤1小时，若单台服务器故障无法修复，供应商需在1小时内提供同规格备用服务器进行替换，保障采购人使用不间断，故障停机时长按租赁时长等额顺延补偿； 

	
	
	8.资源调整:供应商不得私自调整任意节点算力资源、网络带宽；所有资源变更操作须书面告知采购人并经采购人许可，全程留痕备查。



报价人须知
报价书构成
（一）营业执照复印件并加盖报价供应商公章
（二）报价表（附件1）
说明：
未密封或者在规定时间内未送达我单位的一律拒绝收取。提交材料至少包含以上资料，缺少一项其报价作无效处理，所有资料需加盖供应商公章、完善相关签名并密封，未盖公章视为无效报价。
报价人须按上述统一格式及顺序向采购人提供《报价书》，否则可能被视为无效报价。

附件1
	报价表

	

	名称
	服务明细
	报价

	硬件及配套服务采购项目
	本公司承诺完全响应本项目所有要求。（具体要求以本项目比价公告及公告附件为准）。
	

	报价时间
	2025年9月4日10时

	报价地点
	江苏省南京市（以采购方通知为准）

	报价方式
	邮寄/现场递交

	报价人
	
	联系电话：

	
	
	

	
	
	

	报价单位
	                              盖章


注：未完全响应的，按无效报价处理。



