技术要求

一、技术标准
（一）采购内容
采购内容为高性能组合导航系统，密级为公开。
图1给出了拟采购的高性能组合导航系统所含组件之间的关系。各传感器采集响应参数通过组合惯导算法在运算单元中进行融合运算，获取三维姿态、坐标等参数。表1为整机组成。
[image: 图片1]
图1 各元器件连接关系图
表1 整机组成
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	光纤组合惯导主机
	套
	1

	2
	配套线缆
	套
	1

	3
	卫星天线
	套
	1


（二）技术指标
其技术指标要求如下，其中带★为必须满足项：
★1）光纤陀螺仪传感器：3轴，零偏稳定性≤0.2°/h随机游走系数≤0.02°/h1/2；
★2）加速度计传感器：3轴，常温偏值稳定性≤0.5mg，标度因数重复性≤300ppm，量程±10g；
★3）高精度GNSS测量模块：支持差分功能，支持测航向，支持原始数据；
★4）组合惯导单点定位精度 ：≤2米（RMS），差分定位精度： 2cm+1ppm（RMS）；
★5）组合后惯导俯仰及横滚精度：≤0.05°（1σ），航向精度：≤0.2°（1σ）1米基线长；
6）采集电路：带组合惯导算法、融合运算功能；
★7）组合惯导具备输出角速度、加速度功能；
8）惯导支持接入轮速传感器等数据进行融合功能；
9）外形尺寸（mm）：不大于70*70*60；
10）重量（g）：不大于750；
11）输入电压：DC12V-36V；
12）功耗：稳定工作时≤10W；
[bookmark: _GoBack]13）数据输出刷新速率：不低于100Hz。



经济要求

一、商务要求
★（一）交货（服务）时间、地点和方式
1. 交货时间： 
2026.12.15日前。
2. 交货地点：江苏省南京市，采购单位指定地点。
3. 交货方式：由成交供应商将产品交付至采购单位指定地点，并承担相关费用。
4. 交货培训：负责培训采购单位工作人员掌握设备操作、基本维修等技能。
5. 交货清单
	[bookmark: _Hlk230793494]序号
	交付内容
	数量
	形式

	1
	光纤组合惯导主机
	1套
	实物

	2
	配套线缆
	1套
	实物

	3
	卫星天线
	1套
	实物

	5
	出厂测试报告
	1套
	纸质或电子

	6
	操作说明文档
	1套
	纸质或电子

	7
	质保材料
	1套
	纸质或电子


★（二）售后服务
1. 质保期为物资验收后1年，成交供应商对提供的货物因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向成交供应商追偿。
2. 质保期内，成交供应商免费提供软件升级与远程支持，24小时内上门服务。
★（三）知识产权和保密要求
1. 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。
2. 基于项目履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。
3. 供应商须签署知识产权归属声明，并对潜在的知识产权争议承担连带责任。
（四）物资编目编码、打码贴签要求
1. 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。
（五）生产及安装调试等要求
1. 供应商交货后，按照采购单位要求完成调试，满足采购单位对交付成果的要求，配合采购单位完成所属科研项目的测试验收。
★（六）报价要求
1. 本项目最高限价为人民币玖万玖仟玖佰元整（￥99900，含税）。
2. 报价供应商以人民币报价，报价不高于最高限价，包含本项目中必须产生的所有费用，在项目履行时，采购单位将不予支付该报价之外任何额外费用，报价明显低于市场合理价格且无法合理说明的，采购单位有权否决其报价。
3. [bookmark: _Hlk231291033]供应商须提供详细分项报价，须对技术参数逐项响应，不得简单复制粘贴“完全响应”，供应商应提供相关案例或样片说明其制作能力。
4. 报价文件需加盖单位公章。
二、报价供应商资格条件
（一）具有企（事）业法人资格（有行业特殊的银行、保险、电力、电信等法人分支机构，会计师、律师等非法人组织，行业协会等社会团体法人除外）； 
（二）国有企业；事业单位；军队单位；成立三年以上的非外资（含港澳台）独资或控股企业，国内市场无类似或可替代产品的企业除外。
（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加军队采购活动前3年内，在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、200万元以上罚款等重大违法记录；
（六）未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未在军队采购网（www.plap.mil.cn）军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单（处罚期内）。
（七）单位负责人为同一人或存在直接控股或管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产场经营地址或注册登记地址为同一地址的不同生产型企业，股东和管理人员（法定代表人、董事或监事）之间存在近亲属或相互占股等关联关系的不同非国有销售型企业，也不得同时参加同一包的采购活动。近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系。
（八）法律、行政法规规定的其他条件。
（九）本项目不接受联合体投标。
三、验收、付款及其他内容
（一）审核验收
根据相关规定及有关要求组织入所检验。对以次充好、降低服务标准等违规行为，供应商要积极配合整改，并承担相关责任，交货时间不晚于2026年12月15日。
（二）付款及结算方式
1. 入所检验完成且供应商提供足额发票后，采购方于30日内，支付采购总金额的95%；
2. 预留金额的5%为质量保证金，质保期满且无质量问题的30日内，一次性无息返还质量保证。
（三）其他要求
1. 成交供应商若提前解除采购，需赔偿采购单位5%违约金。
2. 未经采购单位同意而延期时，应当向采购单位偿付违约金，违约金每天按采购项目总金额的1‰计算，违约金最高限额为采购项目总金额的5%。如果达到违约金最高限额时仍不能完成，或因延期交付影响采购单位任务实施，采购单位可以终止采购，而由此给采购单位造成的实际损失，成交供应商应当给予足额赔偿。不可抗力因素导致的除外。


实施意见

采购方式为面向市场采购(询价)，原因见调研报告。
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